Anexa

**Termeni şi Condiţii de Livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de bunuri lot 5

Proiect: Centrul Remedial Educațional al Studenților Capacitați ai Universității din Petroșani

Beneficiar: Universitatea din Petroșani

Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1**. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**  (1) | **Denumirea produselor**  (2) | **Cant.**  (3) | **Preț unitar**  (4) | **Valoare Totală fără TVA**  (5=3\*4) | **TVA**  (6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**  (7=5+6) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult 3 săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea produselor** | **Cant.** | **Termene de livrare** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform *Graficului de livrare*.

**5. Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:**

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

**7. Specificaţii Tehnice:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **A. Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate**  *[a se completa de către Ofertant]* |
| *1* | *Denumire produs*:  **Calorifer electric** | *Marca / modelul produsului* |
| *Descriere generală*  Calorifer electric pe ulei cu 3 trepte de putere, termostat de siguranta, termostat reglabil | *Descriere generală* |
| *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar*   * Termostat pentru controlul puterii; * Display LCD; * Testat, pentru siguranta la presiune ridicata; * Protectie la supraincalzire; * Mobilitate in functionare; * Suport cablu; * Putere (I/II/III): 1000/1500/2500W; * Clasa I de protectie. | *Detaliile specifice şi standarde tehnice ale produsului ofertat* |
| *Parametrii de Funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar*   * 3 trepte de putere; * Tensiune de alimentare: 220‐240V~/50Hz; * Putere (I/II/III): 1000/1500/2500W; * Temporizator 24 ore. | *Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat* |
|  | *Instrumente și accesorii*  Transportul asigurat si punerea in functiune la sediul beneficiarului  Garanție: 24 luni |  |
| *2* | *Denumire produs*:  **Aparat aer condiționat** | *Marca / modelul produsului* |
|  | *Descriere generală*  Aparat aer condiționat necesar pentru asigurarea climatizarii unor incaperi cu suprafete pana la 30 mp., eficienta energetica incalzire/racire A+, filtru fotocatalitic, kit instalare inclus | *Descriere generală* |
|  | *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar*   * Aparat de aer conditionat cu inverter, in pompa de caldura * Moduri de lucru: Racire, Incalzire,Ventilatie, Dezumidificare, Mod automat * Suprafata de montare Perete * Recomandat pentru incaperi pana la 30 m² * Capacitate generala minim 12000 BTU * Eficienta energetica racire minim A++ * Eficienta energetica incalzire minim A+ * Kit instalare inclus Da * Greutate unitate interioara: între 8 kg - 12 kg * Greutate unitate exterioara: între 24 kg. - 32 kg. * Nivel minim zgomot unitate interioara: între 19-25 dB * Culoare unitate interioara: alb sau gri * Interval functionare:-15 grade Celsius,...+46 grade Celsius * Controler WiFi, Unitate interioara silentioasa, Auto-restart | *Detaliile specifice şi standarde tehnice ale produsului ofertat* |
|  | *Parametrii de Funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar*   * Programare pornire/oprire • Deumidificare, permite scaderea umiditatii aerului pentru a crea confort ambiental utilizatorului • Program de functionare pe timp de noapte , ajusteaza automat temperatura pentru a asigura confort• Turatia ventilatorului si temperatura sunt reglate automat in functie de temperatura camerei * Pornire automata dupa intreruperea alimentarii electrice si restaurarea acesteia * Filtru anti praf, functie ANTI-MUCEGAI | *Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat* |
|  | *Instrumente și accesorii*  *Se va asigura transportul și montajul aparatelor de aer condiționat indiferent de etajul viitorului amplasament.*  *Garanție: 24 luni* | *Instrumente și accesorii* |

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

**Perioada de valabilitate a ofertei:**

1. *Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).*

   *Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)